立式灭菌器参数

一、产品技术参数.

	型号
	BKQ-Z30I
	BKQ-Z50I
	BKQ-Z75I
	BKQ-Z100I

	容积
	30L
	50L
	75L
	100L

	功率
	4KW
	4KW
	4KW
	4KW

	净重
	84kg
	89kg
	96kg
	110kg

	内腔尺寸
	386x412mm
	386x515mm
	386x715mm
	386x915mm

	外形尺寸
	610x645x710mm
	610x645x810mm
	610x645x945mm
	610x645x1150mm


产品技术特点
1.额定工作压力0.23Mpa，

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。

   5.翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

   6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

8.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

  9.★电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

  10.★微电脑控制，具有裸露器械、包装器械、敷料、橡胶等四项固定程序，两项自定义程序。

  11.★设备升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。
  12.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

