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BJPX-SP03血小板恒温保存箱

主要技术参数
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一、技术指标

外形尺寸：≥470*315*350mm；

工作区尺寸：≥380*195*245mm；

显示方式；数码显示

★控温方式：数字信号监测，微处理技术，PID控制；

★控温范围：22±2℃；

★摆动频率：50±5次/min；
★摆动幅度：35±2mm；

存放数量：3层（1-6）袋；

★温度分辨力： 0.1；

★温度均匀性：±2；

★温度波动度：±1；

★电源：AC 220V或DC 12V；

★设备托盘采用一体模具注塑制作，解决了血小板的存放安全；

保温层采聚氨酯发泡，保温效果好，有效阻隔内外冷热交换；

制冷制热方式：半导体模块化制冷制热，占用空间小；

★内置蓄电池，断电后可维持设定运行状态，自动切换无需手动开启；

★具有声光报警功能，超高、低温时，屏幕闪烁并伴有声音报警。
认证资质
★具有ISO13485及CE认证；

★山东省食品药品监督管理局核发的二类医疗器械注册证；

★山东省计量科学研究院校准证书（按出厂编号选配定制）。
